附件1：

**江门市妇幼保健院饮水服务项目需求书**

㈠智能立式温热一体机：数量29台。控制方式：有显有网，产水流量：100G，适用电源：220V，过滤配置：5级过滤，可供人数：10－30人，性能特点：水质可见、滤芯更换提示、水质超标提示等。

㈡壁挂式管线机：数量3台。适用电源：220V，制热能力：20L/H≥90℃，性能特点：触摸屏出、不烧开不出水。

㈢其它

1、报价费用含饮水机器费用、含税、送货及安装。安装含电线、插座、入水管道、排水管道、开孔等一切安装费用。

2、报价费用包含每月上门巡检。

3、合同服务期3年，合同服务期，所有设备的保养、维修、更换滤芯等产生的费用均由中标单位承担。

4、服务承诺：保修期内发生故障，30分钟内响应，4小时内解决处理完毕。

5、服务费每月开票结算。

6、医院负责场地、水费、电费及服务费用；其余一切由中标单位承担。

7、安装位置儿童健康大楼2－5层使用，安装平面图需提前到设备和采购科领取。安装位置可以根据双方意见作适当调整。