江门市妇幼保健院复印纸调研项目需求

一、项目概况

（一）项目名称

江门市妇幼保健院复印纸调研项目

（二）项目内容

1、服务期限：2年，

2、项目最高限价为30万。具体采购内容如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目名称** | **单位** | **需求描述** | **最高限价（元）** | **预计每年采购数量** |
| 1 | A3复印纸 | 包 | A3 白色，重量：80g/m²，500张/包，表面光滑无粉屑 | 53.6 | 10包 |
| 2 | 16K复印纸 | 包 | 16K 白色，16k，重量：80g/m²，500张/包，表面光滑无粉屑 | 24.9 | 30包 |
| 3 | A4复印纸（白色） | 包 | A4 白色，重量：80g/m²，500张/包，表面光滑无粉屑 | 19.6 | 4500包 |
| 4 | A4复印纸（彩色） | 包 | A4 彩色，重量：80g/m²，500张/包，表面光滑无粉屑 | 19.6 |
| 5 | A5复印纸（白色） | 包 | A5 白色，重量：80g/m²，500张/包，表面光滑无粉屑 | 10.35 | 2500包 |
| 6 | A5复印纸（绿色） | 包 | A5 绿色，重量：80g/m²，500张/包，表面光滑无粉屑 | 10.44 | 500包 |
| 7 | A5复印纸（黄色） | 包 | A5 黄色，重量：80g/m²，500张/包，表面光滑无粉屑 | 10.44 | 900包 |
| 8 | 其他 | 包 | 表面光滑无粉屑 | 按实际 | 按实际 |

**备注：**

1.实际以上采购数量为参考数量，不代表本项目的实际采购量，本项目实际采购量以采购人的订单为准。

2.合同履行期限：自合同签订之日起两年。

二、总体要求

供应商必须满足以下资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

1.须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，企业财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备承担调研项目的能力；

2.所提供的必须是调研供应商除合法生产或代理的符合国家质量标准、行业标准和专业标准等相关标准的合格产品，并能确保在合同有效期内按照合同中规定的品名、厂家、规格、价格、批号、有效期及时供货；

3.广东政府采购智慧云平台电子卖场供应商入驻资格证明--截图；

4.不得有商业贿赂和不正当欺诈行为。如调研供应商除被证实有以上行为，将被视为不合格；

5.具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担调研项目供货能力和服务。

6.调研供应商除应在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）网站中查询企业信用信息，不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其它影响调研响应及履约能力的情形；在 “信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站中查询“失信被执行人” 、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购不良行为记录”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，不得存在被列为失信被执行人的情形，并将查询结果网页打印并加盖公章；

7.近三年内参加招投标活动在经营活动中没有重大违法违纪记录；

8.如调研供应商除被政府有关部门通报列入黑名单的，禁止参加本项目调研响应；

9.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的调研响应；

10.调研供应商除经营行为必须符合国家法律、法规和有关规定。

11.本次调研不接受联合体调研响应。

12.本次调研未得到调研人允许，不得转包、分包，否则取消其响应、成交资格，并赔偿调研人全部损失。

13.调研供应商应配备专职的送货人员和运输工具专门负责采购人货物的送货需求，中标人有足够送货保证措施，接到供货通知后须在三天内送到医院各科室，并将送货单送到医院仓库，做好送货交接手续。不得以任何理由拒绝送货。紧急情况下有应急措施，中标人需根据采购人要求进行货物送货。

14.售后服务要求：调研供应商应对本项目提供相关的售后服务方案，配备专属和专业的客服团队，负责复印纸的售前售后相关客服服务，接收、核实并处理商品问题。售后方案应包括产品质量问题、签收破损等问题的退换货承诺。

三、具体技术参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| **参数名称** | **指标** |
| 规格 | A3、A4、A5、16K、8K |
| 白度 | 95-107% |
| 纸张色调 | A值3.5-4.5；B值-15.5-17 |
| 定量 | 80g/m2 |
| L值 | 92-94 |
| CLE白度 | 155-165 |
| 耐析度（次） | 15 |
| 平滑度（s) | 20-25 |
| 裂断长（mm) | 3500 |
| 横向收缩率 | 2.80% |
| 不透明度 | 90% |
| 含水量 | 4.5%—5.5% |
| PH值 | 7--9 |
| 表面吸收重量 | 25-35g/m2 |
| 表面强度 | 1.5m/s |
| 材质构成成分 | 100%纯木浆 |
| AKD中性施胶物，不具腐蚀性 |
| 填料颗粒小与纤维连接强，不产生纸粉，不磨损复印机零件 |
| 特殊处理 | 静电消除处理，不会产生多张送纸现象 |
| 环保性 | 高温、高压复印不产生有害酸性气体 |
| 数量 | 保证每包500张 |
| 包装 | 包装须防潮 |