产房全景视听分娩系统需求
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一、中央处理服务器（1个）： 
1.硬件技术：采用嵌入式纯硬件架构，支持 8K 解码。 
2.边缘融合功能：具备几何校正功能，利用控制点勾勒造型，与环境交相呼应；融合带亮度自动计算；支持融合一幕或分幕融合。 
3.支持手机、电脑、平板、键盘调试。 
4.输出接口：支持二路 HDMI 输出，单路输出分辨率支持≥3840*2160。输入接口：HDMI IN*1 控制接口：RS485 接口。 
▲5.外部视频采集功能：捕捉视频信息，同步保存、同步播放；输入分辨率支持高清。支持多种异形采集窗口，随意设置采集窗口位置和大小。
6.内置素材库功能：标配 ≥32G 存 储空间，支持本地上传，在连接外网或者局域网的条件下，视频素材可通过电脑端本地上传到融合服务器。支持 U 盘自动识别上传素材。 
7.自带播放功能：原生支持 8K 解码，可播放 8K 视频。支持 H.264编码、MP4 格式的所有视频；具备随机播放、指定播放、循环播放等多种播放模式。中控切换：预留 232、485 接口，支持增加中控设备。
8.播放场景切换：支持通过手机客户端或微信小程序扫码进入后，可任意切换播放场景。
9.支持 7*24 小时运行；断电停用，即插即用；支持热插拔，无需重新调。
二、激光工程投影机（3个）：
1. 0.67”DMD 芯片。
▲2. 亮度≥8000 流明，中心亮度≥8200 流明；
3.对比度：5000000：1，标准分辨率≥1920*1200（WUXGA）；单色激光。
4.多种镜头可供选择；支持电动位移/聚焦/变焦功能。
5.显示比例：16:10 兼容16:9,4:3。
6.镜头位移范围：V： +/-50% ,H： +/- 110%（（以画面宽高一半为基准计算））。
7.整机功耗≤405W；待机功率＜0.5W；照度均匀性≥85%。
8.输入接口：HDMI 2.0 x2;HDBase-T x1； RS232 x 1(D-sub9-pin male)；RJ45 x1；Wired IRin x1 (phone jack)；3D SYNC inx1(BNC)。输出接口：3.5mm phone
jack x1；3D SYNC out x1(BNC)；USB-A for power supply x1；12VTrigger (phone jack)。
功能特点：
9.具备星闪、蓝牙、Wifi 多通道短距互联，融入 OpenHarmony 底层系统，具备服务生态平台；
10.多种镜头可供选择，电动变焦/聚焦；
11.具有恒定亮度模式，实现投影机光源无衰减。
12.动态黑功能，提升动态图像的黑色细节。
13.支持通过网线实现高达 100 米的长距离传输，传输信号支持 3D/2K/4K非压缩视频，且向下兼容，显示画面无需等待，即切即现，显示画质无延迟拖尾的情况，同时支持全部高清音频格式传输。 
14.3D 同步信号帧延迟调整。 
15.支持分辨率≥1920×1200、1920×1080 60Hz 并向下兼容。 
16.镜头功能：支持镜头位置记忆及镜头锁定功能。 
17.支持 360 度投影/纵向安装。 
18.支持 RS232 控制协议。 
19.网络集中控制支持 AMX、PJ-Link 协议、Telnet、HTTP。 
20.扬声器输出功率≥10W,支持HDMI 声音传输。 
21.支持 7*24 小时不间断连续工作。 
22.采用激光消散斑技术。
三、镜头（3个）： 
定制短焦 0.5 无光损镜头。
四、投影机吊架（3个）： 
定制：专业工程定制投影机吊架。
五、边缘融合（1项）： 
1.定制：投影平面融合、弧面融合等；自主研发融合软件，手机调试，融合带亮度自动计算;支持融合一幕或分幕融合（出厂需注册）。 
2.单口输出分辨率支持高清。输出接口：HDMI OUT。
六、视频采集（1项）： 
自主研发采集模块，捕捉视频信息，在数字化时同步保存、同步播放；输入分辨率支持高清。输入接口：HDMI IN。
七、音频系统（1项）： 
单个扬声器性能：频率响应(-3dB)(1)：95-16000 Hz；频率范围(-10dB)（1)： 83-19000Hz；标称覆盖角度(1-4kHz)： 150°；标称覆盖(1-10kHz)： 145°。峰值功率:150W*2(4欧)，输出方式:定阻输出(每路输出6-16欧阻抗)失真度:<0.4%，性噪比:≥86dB不计权，频率响应:40Hz-18KHz，话筒输入灵敏度:1KHz/30MV-50MV，音乐输入灵敏度:1KHz/400MV-600MV，尺寸为：29.2cm*22cm*7cm。
八、中控系统（1个）：（核心） 
▲控制主机：多媒体播控服务器，可控制电动幕布，可视 UI：内容预览，即点即播；功能按钮：后台自定义添加；调试后台：多媒体播控服务器网页调试端；移动控制端：定制化平板，支持协议：TCP、UDP、RS232、RS485，网络环境：局域网；移动控制端：定制平板；CPU ：ARM 4xCortex-A73+4xCortex-A53；系统：Android 12；运行内存 ：4GB；存储：64GB；存储可扩展：Max 256G；尺寸：8.4" 英寸；分辨率： FHD1200*1920 IPS；使用环境：0～40℃；配件：台卡式无线充电底座，墙充底座；包装清单：主机和充电底座要进行单独包装。
九、交换机（1个）： 
1. 应用层级：三层 ；
2. 传输速率：10/100/1000Mbps ；
3. 交换方式：存储-转发 ；
4. 背板带宽≥596Gbps/5.96Tbps ；
5. 包转发率≥144Mpps ；
6. MAC 地址表：支持黑洞 MAC 地址，支持设置端口 MAC 地址学习最大个数 ；
7. 端口参数：（1）端口结构：非模块化；（2）端口数量：52 个；（3）端口描述：48 个10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，4 个千兆 SFP 口。
十、主题（1项)： 
▲欢迎主题，放松主题，新生主题等 12 个主题内容。
十一、音乐（1项)： 
▲提供专业的线上分娩音乐培训。
十二、其他配置：
1.路由器（1个）
2.线材、辅材（1项)： 网线、高清线（19+1 规格）、安装工具等。
3.前倾坐位接产凳（2套）
4.待产椅（1把）
